|  | **OLTC Online filter****Order Specifications****МФУ Бланк заказа** | **Shanghai Huaming Power Equipment Co., Ltd.** |
| --- | --- | --- |
| **TRANSFORMER DESIGNER / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА** |
| Name:Название: | Tel:Телефон: | E-mail:Эл. почта: |
| **GENERAL DATA / ОБЩИЕ ДАННЫЕ** |
| Purchase or inquirer:Покупатель или заявитель:  | Quantity:Количество:  |
| **Transformer user:****Эксплуатирующая организация:**  | Purchased Order No./dateНомер заказа/дата:   |
| **Country of installation:****Страна установки:**  | Delivery date/destination port:Дата доставки/место назначения:  |
| Transformer series No.:Серийный № трансформатора:  | Huaming series No.:Серийный номер устройства Huaming:  |
| **RANGE / НОМЕНКЛАТУРА** |
| **Type Тип** | **[ ]** ZXJY-II **[ ]** ZXJY-III |
| **Equipped with****Оборудован** | For Huaming OLTC, serial No. **(     )**С устройством РПН Huaming, серийный номер устройства |
| For other brands of OLTC, please specify the type of OLTC and MDU **(     )**С устройством РПН другого производителя,укажите тип устройства РПН и моторного привода |
| **TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ** |
| **Designation****Параметр** | **Standard offer****Стандартное исполнение** | **Special offer****Специальное исполнение** |
| ApplicationПрименение | **[ ]** PowerСетевой **[ ]** CapacityregulationРегулировочный **[ ]** FurnaceПечной **[ ]** RectifierПреобразовательный**[ ]** ReactorРеактор **[ ]** GeneratorГенераторный**[ ]** OthersДругое **(     )** |
| Power supply & network typeНапряжение питания и тип сети | **[ ]** 380V/50Hz 3AC/N | **[ ]** OthersДругое: **(     )**V **(     )**Hz3AC/N |
| Rated flowНоминальный поток | **[ ]** 9L/min Литров/мин | **[ ]** OthersДругое **(     )** |
| Impurity-filter core accuracy Размер улавливаемых частиц | **[ ]** 3μm | **[ ]** 1μm **[ ]** OthersДругое **(     )** |
| Oil inlet & discharge flange Размер входного и выходного фланцев | **[ ]** DN25 | **[ ]** OthersДругое **(     )** |
| Control cable between control room & filterКонтрольный кабель между комнатой управления и МФУ | **[ ]** 30 meters метров | **[ ] (     )** meters метров |
| Power supply cable Кабель питания | **[ ]** 10 meters метров | **[ ] (     )** meters метров |
| Signal cable between motor drive and filterСигнальный кабель между моторным приводом и МФУ | **[ ]** 10 meters метров | **[ ] (     )** meters метров |
| Oil filling & replacing device(Refer to Operation Instructions)Устройство для заливки и замены масла (См. инструкцию по эксплуатации) | **[ ]** WithoutБез | **[ ]** With С (Please offer relevant dimensions) **(     )**(Приложите соответсвующие размеры) |
| Setting typeВариант установки | **[ ]** Wall hangingНавесной | **[ ]** GroundНа земле (на опорной раме) |
| Setting support bracket & accessories**(for retrofit project only)**Опорный кронштейн и аксессуары**(только для проекта модернизации)** | **[ ]** WithoutБез | **[ ]** With steel support bracketСо стальным опорным кронштейном**[ ]** With stainless steel bracketС кронштейном из нержавеющей стали |
| Flexible pipe between filter & original OLTC filling and draining pipe**(for retrofit project only)**Гибкая ПВХ трубка между фланцами МФУ и устройства РПН для подачи и выпуска масла**(только для проекта модернизации)** | **[ ]** WithoutБез | **[ ]** With С, 1.5 meters length метра длинной, with flanges DN25 с фланцами DN25**[ ]** With С, **(     )**meters length метра длинной, with flanges с фланцами **(     )** |
| Nameplate and ManualЯзык таблички с техническими данными и инструкции по эксплуатации | **[ ]** English | **[ ]** OthersДругое **(     )** |
| PaintЦвет окраски | **[ ]** RAL7040 | **[ ]** OthersДругое **(     )** |
| Ambient temperatureТемпература окр. среды | **[ ]** -25~+70°C  | **[ ]** -60~+50°C |
| **Remark/Additional information:****Примечание/Дополнительная информация:** |
| **Note:****Any items failed to be filled in shall be manufactured as per standard specification. Problems or further consequences arising out of this will not be borne by Huaming.****Примечание:****Все незаполненные пункты бланка заказа будут изготовлены в соответсвии со стандартным исполнением. Huaming не несет ответсвенности за все последствия, связанные с этим.** |